01 03 | 00 01

0x4C | 数据量

磁通门1\_x 17633.9 |03 04 05 06

磁通门1\_y -27799.9 | 07 08 09 10

磁通门1\_z -880.3 | 11 12 13 14

磁通门2\_x 28667.7 | 15 16 17 18

磁通门2\_y 23403.2 | 19 20 21 22

磁通门2\_z 22711.1 | 23 24 25 26

加速率- X轴 0.1 | 27 28 29 30

加速率- y轴 0.1 | 31 32 33 34

加速率- z轴 -9.8 | 35 36 37 38

方位角 Roll angle 1.8 | 39 40 41 42

方位角 Pitch angle -0.1 | 43 44 45 46

方位角 Yaw angle (heading) -1.4 | 47 48 49 50

北方向速度 0.1 | 51 52 53 54

东方向速度 0.2 | 55 56 57 58

上下方向速度 1.3 | 59 60 61 62

GPS时间 143628 (时分秒) | 63 64 65 66

定位状态 1（定位）4（差分） | 67 68 69 70

卫星数量 7 | 71 72 73 74

电池电量 35（35%） | 75 76 77 78

空位 00 00 00 00 | 79 80 81 82

CRCC-16 | 83 84

一帧数据：

01 03 50 C6 C1 E5 02 C6 E0 EC 5A C5 D5 2C 1B 46 ED 8C 67 C6 C0 78 A2 45 6E 20 02 BF 04 CC 0C BE BC 42 96 C1 1C 67 FF 40 09 C8 84 C0 41 91 C3 42 C5 EC B8 B6 15 C5 98 B5 84 1E F0 B5 CE F7 B5 48 17 2E 40 3F 80 00 00 41 20 00 00 41 05 EB 85 00 00 00 00 43 C2